**1 Alukönigstahl GmbH**

**Herstellerinformation**

Alukönigstahl GmbH

Goldschlagstrasse 87-89  
A-1150 Wien

Telefon +43 (0)1 98130-0  
Fax +43 (0)1 98130-64  
[office@alukoenigstahl.com](mailto:office@alukoenigstahl.com)  
<http://www.alukoenigstahl.at>

**Schüco ASS 70 FD, Faltschiebe-Tür-System**

**Schüco ASS 70 FD, wärmegedämmtes Aluminium Faltschiebe-Tür-System**

mit 70 mm Grundbautiefe.

Konstruktionsmerkmale:

Die Abtragung der Flügellasten erfolgt über Laufwagen in den Fußpunkt der Konstruktion.

Die Abdichtung der Flügelelemente erfolgt durch den Einsatz großvolumiger Hohlkörperdichtungen, ein klemmfreier Bereich von 12 mm wird hierdurch sichergestellt.

Eine justierbare Rahmenkonstruktion erlaubt die Aufnahme von Toleranzen bis 8 mm.

Die äußeren Anschlagleisten sowie die inneren Glashalteleiten sind gerundet (Softline).

Die Bedienung der Öffnungsflügel erfolgt über abklappbare Griffe.

Fußpunkt mit Blendrahmenprofil oder mit eingelassener Bodenschwelle (nur für überdachte Anlagen).

Lüftungsmöglichkeit durch integrierten DK-Flügel.

Profilbautiefen:

Blendrahmen 80 mm

Flügelrahmen 70 mm

Flügelsprosse 65 mm

Profilansichtsbreiten:

Blendrahmen 60 mm

Flügelrahmen 54 mm

Flügelsprosse 76 mm